|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata**  **Europske unije** | **Poziv na dostavu ponude**  **Privitak 2 - Tehničke specifikacije** | |
| Evidencijski broj nabave: | 30-2025 |

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**Obrazac osnovnih funkcionalnosti informacijskog sustava**

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije», kao naziv proizvođača i modela za ponuđenu robu. Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije**  **(Funkcionalnost postoji: DA/NE)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** |
| 1. **Programsko rješenje**   ***Naziv proizvođača:***  ***Naziv modela:*** | | | |
| 1.1. | Mogućnost Kontrole pristupa za 500 korisnika |  |  |
| 1.2 | Mogućnost Evidencije radnog vremena za 500 korisnika |  |  |
| 1.3 | Mogućnost naknadne sinkronizacije osobnih podataka korisnika i prihvata događaja i odsutnosti iz HR sustava\*. |  |  |
| 1.4 | Mogućnost administracije prava operatera za rad sa sustavom, pojedinačno za svakog operatera |  |  |
| 1. **Terminal evidencije radnog vremena**   ***Naziv proizvođača:***  ***Naziv modela:*** | |  | |
| 2.1. | Sustav sadržava Terminal evidencije radnog vremena |  |  |
| 2.2 | Podrška sa čitačem frekvencija 13,56 MHz |  |  |
| 2.3 | Podrška putem mobilnih uređaja tehnologijom NFC |  |  |
| 2.4 | Automatski prelazak načina rada online/offline |  |  |
| 2.5 | Terminal mora imati mogućnost prikaza trenutnog salda sati prilikom svake registracije |  |  |
| 2.6 | Mora podržavati minimalno TLS 1.2 sigurnosni protokol |  |  |
| 1. **Kontroler za kontrolu pristupa**   ***Naziv proizvođača:***  ***Naziv modela:*** | |  | |
| 3.1. | Sustav sadrži kontroler za kontrolu pristupa |  |  |
| 3.2. | Programsko rješenje sadrži bateriju za kontroler 12V 7Ah |  |  |
| 1. **Čitač za kontrolu pristupa**   ***Naziv proizvođača:***  ***Naziv modela:*** | | | |
| 4.1. | Sustav sadrži čitač za kontrolu pristupa sa čitačem frekvencija 13,56 MHz |  |  |
| 4.2. | Sustav sadrži čitač za kontrolu pristupa putem mobilnih uređaja tehnologijom NFC |  |  |

\*Postojeći HR sustav u SAFU = MasterTeam (Info Art)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2025.

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)